```
       MangoPI MQ Pro GPIO header (dtb name: MangoPi MQ Pro)

Gpio Header:
        func   des  pin       pin  des   func                       
               3v3   1 --o o-- 2   5v                               
  free (205)  PG13   3 --o o-- 4   5v                               
  free (204)  PG12   5 --o o-- 6   gnd                              
   free (39)   PB7   7 --o o-- 8   PB8   uart0.tx (2500000.serial:40)  
               gnd   9 --o o-- 10  PB9   uart0.rx (2500000.serial:41)  
  free (117)  PD21  11 --o o-- 12  PB5   free (37)                  
  free (118)  PD22  13 --o o-- 14  gnd                              
   free (32)   PB0  15 --o o-- 16  PB1   free (33)                  
               3v3  17 --o o-- 18  PD14  free (110)                 
  free (108)  PD12  19 --o o-- 20  gnd                              
  free (109)  PD13  21 --o o-- 22  PC1   free (65)                  
  free (107)  PD11  23 --o o-- 24  PD10  free (106)                 
               gnd  25 --o o-- 26  PD15  free (111)                 
  free (145)  PE17  27 --o o-- 28  PE16  free (144)                 
   free (42)  PB10  29 --o o-- 30  gnd                              
   free (43)  PB11  31 --o o-- 32  PC0   free (64)                  
   free (44)  PB12  33 --o o-- 34  gnd                              
   free (38)   PB6  35 --o o-- 36  PB2   free (34)                  
  free (113)  PD17  37 --o o-- 38  PB3   free (35)                  
               gnd  39 --o o-- 40  PB4   free (36)                  

Other gpio outputs of interest:
-- PD18: Blue Status Led - free (114)

Notes:
- I2C pins 3,5,27 and 28 (PG13, PG12, PE17 and PE16) have 10K pullup resistors to 3v3
- The Status LED (PD18) is common with the LED_PWM pin on the DSI/LVDS output
```
